**纯水机系统参数要求**

1. 产水量≥100L/h
2. 反渗能力：细菌、内毒素去除率≥99%,电阻率≥12~15MQ.m
3. 机内置消毒处理系统，可以方便定期清理消毒
4. 配有自来水源及供水监测参数显示，随时掌握水情
5. 机器电源总开关附有过流保护断电安全装置
6. 断电恢复自动延时保护，避免恢复供电产生的瞬间强电电流
7. 有自来水压力供应不足感应，避免机器空转危险
8. 配有高水压保护系统，当用水端临时停用水或减少用水时机内通过毛细管自动循环减压，最适用于多部仪器公用水的环境
9. 配有高压泵进出水压力监测仪表和报警声提醒及消音按钮
10. 配有前级供水安保器阻力状况监测表
11. 人员监控方面配套有水质采样口，方便随时采样
12. 机器所有水出入口带有自锁功能，防止水链接口漏水