**生物安全柜参数要求**

1、 多功能操作台可分为三个区域，各区域之间互不干扰；同时三个区域紧靠设计，减少各区域间样品传递时间，提高核酸快速检测效率。

2、试剂准备区为正压环境，标本制备区和扩增分析区为负压环境，可以提供有效的气溶胶防护作用。

3、过滤效率：过滤器均采用ULPA超高效过滤器，对直径0.12μm颗粒过滤效率可达99.9995%；