附件：项目采购需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **基本要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 测温人脸金属安检门 | ▲测温，▲人脸，联网，30防区，LCD屏 | 6 | 套 |
| 2 | 手持金属探测器 | 1. 探测出人所携带包裹、行李、信件、织物等内所带武器、炸药或小块金属物品。 2. 不少于两种报警模式，其中LED声光报警和振动报警为必须具备。   ▲提供公安部检测中心出具的检验报告复印件，并加盖投标人公章。  ▲投标人需提供生产厂家服务确认函和授权书原件。 | 6 | 台 |
| 3 | 管线材 | 超五类屏蔽双绞线、供电阻燃线RVV3\*4.0、阻燃PVC线管、管码/接头/RJ45/扎带等 | 6 | 项 |
| 4 | 人脸识别集中存储器 | 1、▲支持人脸识别（须在公安部检测报告中体现，并加盖投标人公章）。  2、▲人脸识别成功率不低于99%。（须在公安部检测报告中体现，并加盖投标人公章）。  3、支持正确识别出男女性别。  4、支持正确识别白天和晚上的人脸。  5、▲具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。（须在公安部检测报告中体现，并加盖投标人公章）。  6、具有磁盘阵列功能。  7、2U标准机架式。  ▲投标人需提供生产厂家服务确认函和授权书原件。 | 1 | 台 |
| 5 | 安防视频专用硬盘 | 8TB用于高写入工作负载和多个视频流记录，循环录像30天 | 2 | 块 |
| 6 | 设备网络接入层交换机 | ▲提供工信部入网许可证复印件，并加盖投标人公章  ▲提供进网检验报告复印件，并加盖投标人公章  ▲厂商具有十星级的GB/T27922商品售后服务评价认证证书复印件，并加盖投标人公章。 | 6 | 台 |
| 7 | 千兆单模光模块 | 千兆单模SFP光模块 | 12 | 个 |

带“▲”为必备参数。投标人投报产品的功能不得低于上述功能要求，采购人择优选择。