**旋转蒸发仪参数要求**

1. 水浴锅温控范围 室温-100 度
2. 温控精准度 ±2℃
3. 升降方式 电动
4. 密封方式 氟橡胶真空密封
5. 蒸发瓶容量 ≥1L，收集瓶容量 ≥1L
6. 冷凝面积 0.1 ㎡
7. 冷凝管容量 ≥700ML
8. 转速 20-200 转/分
9. 速度调节 通过控制箱上旋钮调整
10. 升降距离 0-150 毫米

11、控温显示 温度数显