**超声波细胞粉碎机参数要求**

1. 可触摸显示屏
2. 变幅杆:≤6mm 变幅杆输出功率:9-900W 可调
3. 可选配变幅杆Ф钪⑥Nmm):2、3、6、8、10、12、15 输出功率 9-900W可调
4. 处理量 0.1-600ml ， 定时 0-99H59M59S可设置
5. 温度控制 控制样品温度（0℃-100℃)
6. 显示内容 温度、功率、时间等显示
7. 保护装置 程序自动纠错，过载、超温保护显示
8. 存储数据 ≥20组
9. 密码 有用户密码保护