**氩气高频电刀参数要求**

要求：集切割、凝血、AIC氩气技术为一体。具备单极纯切：纯切、混切、内镜纯切、内镜混切；单极凝：喷凝、柔凝、氩气束凝、内镜喷凝、内镜柔凝等工作模式。

1.适用于 ESD、EMR、ERCP、POEM、息肉切除、息肉灼烧等外科手术。

2.既可手控输出也可脚控输出。

3.具有屏幕亮度自动调节、语音报警和语音提示功能

4.具备功率自动补偿，手术过程实时检测人体阻抗，根据阻抗变化维持恒定功率输出

5.具有断电保护电路，能实时记忆使用各功能的输出设定值。

6.高频发生器通用内窥接口，配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。

7.采用 ENDO CUT 内镜模式，提供安全的内镜下最佳凝血效果。

8.双路氩离子气流调控，调节精度 ≦0.1L/min。

9.具有氩气冲洗功能

10.具备安全系统，全程监测喷嘴压力。

11.当刀笔气管堵塞或扭结，会发出报警指示并切断氩气输出。

12.腹腔压力管堵塞或扭结，会发出报警指示并切断氩气输出。

13.具有氩气气瓶压力检测功能。

14.设备主机可实时显示氩气气源压力

15.支持内镜下治疗，ESD、ERCP、息肉切除等手术。