**运送车参数要求**

1.床体升降范围530～830mm

2.结构：

2.1铝钢制床架，电镀粉体双层涂装。

2.2床面板采用pp树脂材料一次性模压成型，

2.3床垫表面材料采用涤纶（聚酯）材质，床垫内芯材料采用聚氨酯泡沫。

2.4左右各一片护栏都采用PP树脂，具有高频绝缘性不受湿度影响，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人。在护栏下方设有零件横杆及挂钩，用以悬挂尿袋、引流袋，

2.5整体的人体工学设计，可用消毒水清洗，清洗方便，床体具有防腐蚀等功能。

3.功能

3.1床板背部带有控制手柄，可以自由控制0～75°±5°，任意选择至舒适的位置。

3.2采用加厚型优质不锈钢曲柄摇杆把控制水平升降，手柄可以折收纳。

3.3脚轮：采用中控脚轮，一脚制动刹车；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨，防缠绕，不生锈。

3.4具备氧气瓶架和不锈钢输液架。