**生物刺激反馈仪论证参数要求**

1．产品注册证范围需适用于用于盆底功能障碍的治疗。

2．至少具有两个电刺激通道、两个生物反馈通道、一个压力通道、一个电流调节通道。

3．肌电信号测量范围≥1-1500μV。

4．肌电信号分辨率≤2μV。

5．刺激频率≥2-200Hz。

6．刺激脉宽≥50-500μS。

7．压力测量范围≥10-105mmHg。

8．具有至少四种盆底肌肉肌电评估方案，经阴道肌电评估所用电极为一次性使用金属电极。