**内镜清洗消毒机论证参数要求**

1. 双缸配置，每次处理镜子数量：2-4条
2. 可以清洗超声镜
3. 耗材为开放型，非专机专用
4. 排水方式是水泵排水
5. 具备内镜测堵功能
6. 具备消毒剂自动取样功能