**升温仪论证参数要求**

1、升温仪软管：有弹性，限位式风管接头，方便灵活，密封性好并与体加温系统兼容。

1. 过滤系统：双重过滤系统：初效过滤器；高效过滤器。
2. 操作方式：独立式按键操作，简单快捷，不会误操作。
3. 温度传感器：≥三个控温传感器，分别在设备加热模块处、设备出风弯管处、风管出风口处。高精度控温，无热量滞后性。
4. 加热模块：PTC陶瓷加热模块。
5. 超温/低温报警：当温度超出设定温度的±3℃时报警停止加热，同时发出报警声，面板红色指示灯闪烁及屏幕显示“温度超过上限”。
6. 符合最新的电磁兼容标准（IEC60601-1-2:2014）
7. 体表加温毯，可选择重复或者一次性加温毯，可与患者皮肤直接接触，所有毯型均灭菌。

9、仪器相对噪音水平：小于55调整分贝。