**全自动生殖道分泌物分析仪论证参数要求**

1．工作原理：有形成分检测应用人工智能机器视觉技术，对标本中有形成分进行实景采图、识别和分类计数：干化学检测通过采集试纸条图像，运用比色分析法自动判读检测结果，提供图片审核和溯源。

2．检测项目：

2.1干化学项目：支持多项项检测，可根据临床需要选择组合，检测项目包括PH值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、脯氨酸氨基肽酶等。

2.2有形成分：包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、真菌、细菌等所有镜下有形成分。

3．一体化：在一台仪器上可同时进行白带干化学和有形成分检测，更节省实验室空间，一次进样即可完成干化学及有形成分检测，避免取样误差，结果更准确。