**颅内压监护仪论证参数要求**

1、硬膜内可全方位感受压力；

2、探头材质：无金属原件，安全性高，柔韧可随意弯折，不会断裂，对探测结果无影响

3、可准确测量部位：硬膜下、脑实质、脑室内。

4、每小时自动校准，使用前后无需调零，使用简便，即插即用。

5、微传感器无漂移。

6、患者使放置后可做MRI、3tesla不会产生影响。