**包埋盒打号机论证参数要求**

1、打印技术： 热转印／激光可选

2、打印分辨率300-600 DPI

3、打印速度 60-100个／分钟

4、兼容包埋盒类型：通用型＋特殊材质

5、标签耐候性：耐酒精、甲醛、高温（200℃）

6、条码支持：一维／二维码

7、自动化程度全自动进料＋智能纠错

8、耗材： 无

9、扩展性：支持LIS系统直连，适合数字化医院