**全自动免疫分析仪论证参数要求**

1．全自动免疫分析系统，原始管上机

2．检测速度：≥60t／小时

3．检测模式：批量、急诊

4．样本首结果时间：≤20分钟

5．样本位数量：≥20个

6．试剂仓位数量：≥20个

7．支持样本类型：全血、血清、血浆、末梢血

8．试剂包装：有小包装，最好是单人份试剂。（因早期标本量少，大包装容易报废试剂）

9．校准质控：试剂盒配套提供校准质控品

10．信息化管理：支持LIS／HIS双向通讯，支持文本传输，支持数据库传输，支持远程诊断、参数下载，支持一键报修

11．样本吸样量：15-50uL

12．工作／待机要求：24小时待机，标本随到随做；