**激光磁场理疗仪参数要求**

### **一、基础系统要求**

* 冷却系统：采用液冷系统，支持长时间工作。
* 操作显示：配备液晶触摸屏。
* 支臂功能：可灵活调节。
* 运行模式：支持连续运行。

### **二、激光相关参数**

* 激光分布：≥3个输出口
* 激光波长：650nm，允差±10%。
* 输出功率：3-6mW，输出方式为连续输出。

### **三、磁疗相关参数**

* 磁感应强度：最大值6 T
* 治疗强度：0～100%可调，步进1%。

### **四、系统控制参数**

* 脉冲宽度：100μs，允差±10%。
* 系统设置：可设置提示音、日期、时间，进行亮度调节和音量调节
* 磁疗时间和激光时间科手动灵活设置

### **五、治疗模式**

支持自动模式和手动模式两种治疗模式。