**超净配药器参数要求**

**一、性能参数**

1、可为所含溶药注射器提供一个局部密闭的百级洁净环境；

2、一次性使用无菌无芯杆溶药器，20ml、30ml 等多种规则供选择。针头采用螺口设计，不易脱落，短侧针、长侧针、长斜针三种形式。

3、超净配药器和一次性使用无菌无芯杆溶药器需有药品监督管理局认证核准的二类医疗器械注册证。

**二、技术参数**

1、过滤效率：能源除空气中微粒及微生物，快速达到局部百级

2、定量功能：机器具备定量功能，可实现少量液体的定量推吸

3、高效过滤器更换：主机内配置高效过滤器，厂家提供免费的滤芯，定期更换

4、紫外线消毒：主机配内嵌式紫外消毒器对手柄进行消毒处理