光子治疗仪采购参数要求

1.核心功能:必须同时具备红光与蓝光两种独立、稳定的治疗模式。
2.关键技术参数(基于高强度使用场景设定):
2.1 红光波长:630±10nm;蓝光波长:415±10nm。
[bookmark: _GoBack]2.2 红光输出功率密度≥60mW/cm2(可调)，以满足创面深度治疗需求。3.设备需具备良好的散热设计,确保长时间连续工作下输出稳定。
4.含主机、红光/蓝光治疗头、移动支架。核心光源寿命应≥10,000小时。
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