电子内窥镜图像处理器采购参数要求

1.主机光源一体化设计，内置LED冷光源;
2.可适配14Fr、8Fr、11Fr规格的胆道成像导管;
[bookmark: _GoBack]3.具备图像放大功能;
4.具备图像冻结功功能;
5.具备自动白平衡调节功能;
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