温灸仪采购参数要求

1.灸头具有隔热装置，耐高温防烫功能，灸头内可耐最高温500-800度，灸头外温度45-65度，可用手直接触摸灸头外部，不烫伤。
3.灸头应装置防灰网，可阻挡大于等于450um的落灰通过，卡扣装置可自由拆卸。
4.灸头具有聚热装置。
5.灸头与万向杆链接，链接杆可旋转360°，灸头倾仰角度30°-320°。
[bookmark: _GoBack]★6.艾柱需为无烟材料，仪器灸疗过程中无烟、热量均衡。
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