产房无影灯采购参数要求

一、主机参数
1.照度:具备多级调节功能。光斑直径可调适应不同手术需求。
2.色温:色温范围接近自然光，准确呈现人体组织颜色。
3.无影度:无影率≥90%，消除阴影;避免局部过亮或过暗。
4.稳定性:配备内置蓄电池，断电后维持照明≥120分钟。
5.安全性能:具备防炫目功能，电磁兼容性符合标准。
二、主要配置
1.灯头组件:高亮度LED光源、多组光学透镜系统
2.控制模块:触摸/按键控制面板，方便快捷操作。
3.机械臂系统:弹簧平衡装置:确保灯头在任意位置稳定悬停，操作顺滑。刹车系统:具备锁定功能，防止手术过程中灯头意外移动。
4.电源系统:备用蓄电池组:确保断电时的应急照明。
5.安装附件:用于固定无影灯在产房内的天花板上。
[bookmark: _GoBack]6.消毒配置:灯头外壳采用耐高温、耐腐蚀的不锈钢或特殊涂层材料，无菌手柄可耐 134℃、205.8kPa 高温高压灭菌”；“灯头外壳密封、表面抗菌耐腐蚀，可用酒精或含氯消毒剂擦拭，防护等级不低于 IPX4”。
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