**肩关节镜手术器械详细清单及要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产 品 名 称** | **规 格** | **数量** |
| 1 | 肌腱取套器 | 开口型 | 1 |
| 2 | 肌腱测量尺 | 直径4.0-12mm | 1 |
| 3 | 组织抓钳 | ≧155mm，鳄嘴头 | 1 |
| 4 | 剪线器 | ≧150mm | 1 |
| 5 | 抓线钳 | ≧155mm | 1 |
| 6 | 尖头钳 左弯 | 45°上开口 | 1 |
| 7 | 尖头钳 右弯 | 45°上开口 | 1 |
| 8 | 尖头钳 上弯 | 35°上开口 | 1 |
| 9 | 穿线器 头部 | 45°左弯 | 1 |
| 10 | 穿线器 头部 | 45°右弯 | 1 |
| 11 | 推结器 | ≧155mm | 1 |
| 12 | 骨锉 | 锉面朝上15° | 1 |
| 13 | 骨锉 | 锉面朝下30° | 1 |
| 14 | 剥离器 | 180×4.5×30°，前弯 | 1 |
| 15 | 穿线器 | 直形上翘 | 1 |
| 16 | 器械盒 | 配套耐高压胶垫 | 1 |