**便携式超短波治疗仪论证参数要求**

1．输出治疗模式：连续/脉冲模式可选

2．输出功率：连续输出功率0-200W可调

3．治疗时间： 1-30分钟可调

4．具备≥四种治疗剂量：非热效应、微热效应、温热效应、热效应等

5．强度设定装置：多档可调

6．彩色液晶显示屏尺寸≥7寸，分辨率≥800\*480ppi，显示输出强度大小

7．时间倒计时结束停止工作

8．设备带有遥控器操作，方便医务人员使用

9．使用安全可靠，具备过流保护、过热保护等保护装置

10、电极配置：具备多规格电容式电极板

11、设备重量≤10KG