**心电监护仪论证参数要求**

1. 配备≥10英寸触摸高清液晶显示器
2. 监测参数模块包括：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、体温等
3. 具备数据存储和回放功能